**ANEXO III-CD 135-17**

**ITEM 1: PROVISION E INSTALACION DE CAMARAS Y EQUIPOS DVR:**

* **Dos (2) DVR tipo Hikvision de la Serie 9000 del tipo redundante (de 16 canales)**
* **Cuatro (4) discos rígidos de 4 TB (cache de 64 mb) tipo “WD Purple Surveillance”.**
* **Catorce (14) cámaras HD-TVI tipo Bullet VARIFOCAL Sensor 720 p (1280x720) LEDs IR (día/noche) con 40 metros de alcance efectivo, apta exterior. Compatible con DVR detallado en el primer párrafo.**
* **Siete (7) cámaras HD-TVI tipo domo metálico IP 66, apto interior/exterior. Sensor 2 MP *CMOS*. Resolución 1080 p (1920x1080)LEDs IR (día/noche) con 20 metros de alcance efectivo. Compatible con DVR detallado en el punto 1.-**